1. **ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**
2. От: ………………………………………………………………………………….. *(наименование на участника)*
3. С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 644-ЕС-16-СЕ-У-З с предмет: „Предоставяне при условията на оперативен лизинг на нови неупотребявани автомобили за нуждите на дружества от групата ЕВН България по позиции“, за **Позиция 5. Лекотоварен автомобил сегмент "J" тип Пикап (Pick up), 4WD(4X4),**
4. при следните условия:
5. **Мястото за изпълнение на поръчката (Територия на ползване на автомобилите):**
6. Мястото на изпълнение на договора е територия на Република България и държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и тези които са подписали секция ІІІ от Вътрешните правила на Съвета на бюрата държавите от ЕИП, включително и тези, които са извън ЕИП а именно: Албания, Мароко, Босна и Херцеговина, Русия, Беларус, Молдова, Р.Македония, Тунис, Израел, Турция, Иран, Украйна, Черна Гора и Азърбайджан.
7. **Срокове:**
8. **Срок на договора** - 60месеца считано от датата на предоставяне на първия автомобил.
9. **Наемните периоди на автомобилите описани в Приложение 2** към техническите изисквания за изпълнение на поръчката - „Списък автомобили с място и дата на предаване и лимитен пробег“ са в съответствие с периодите посочени в цитираното Приложение 2 с опция за удължаване на наемния период за всеки един автомобил по отделно, с допълнително от 1 до максимум 12 месеца в рамките на срока на действие на договора
10. **Наемните периоди на допълнителни автомобили**, ще бъдат съобразен с конкретната необходимост на наемателя, в момента, когато такава е възникнала.
11. **Срокът за предоставяне на автомобилите посочени в Приложение 2** е съгласно графика предоставен от наемателя
12. **Срокът за предоставяне на** **допълнителни автомобили** е до …….. месеца след изпращане на конкретна заявка от наемателя.
13. **Срокът за предоставяне на** **допълнителни автомобили с променени поради обективни причини характеристики** е до …….. месеца след изпращане на конкретна заявка от наемателя.

## Позиция 5/ Техническа спецификация № 5/1 -Лекотоварен автомобил сегмент "J" тип Пикап (Pick up) 4x4

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника**  |
| 1 | Технически допустима маса,кг. | Максимум | 3500 |       |
| 2 | Полезен товар, (кг) | Минимум | 850 |       |
| 3 | Габаритна дължина, (мм) | Максимум | 5 500 |       |
| 4 | Габаритна ширина без странични огледала, в (мм) | Максимум | 2 000 |       |
| 5 | Габаритна височина, в (мм) | Максимум | 2 000 |       |
| 6 | Пътен просвет, в (мм) | Минимум | 191 |       |
| 7 | Преден ъгъл на заход, градуси | Минимум | 28 |       |
| 8 | Заден ъгъл на заход, градуси | Минимум | 20 |       |
| 9 | Цвят | Задължително | Бял |       |
| 10 | Вид кабина | Задължително | Двойна |       |
| 11 | Брой места | Минимум | 4+1 |       |
| 12 | Работен обем, (Куб. см./см3) | Минимум | 2000 |       |
| 13 | Мощност, (к.с.) | Минимум | 120 |       |
| 14 | Вид гориво | Минимум | Дизел |       |
| 15 | Цилиндри, Брой | Минимум | 4 |       |
| 16 | Обем на резервоара за гориво, литри | Минимум | 70 |       |
| 17 | Ниво на екологичност | Задължително | EURO 6 |       |
| 18 | Механична скоростна кутия | Минимум | 5 степенна |       |
| 19 | Режим на задвижване  | Задължително | 4х2 и 4х4 |       |
| 20 | Гуми | Задължително | All Terrain или аналогични/eквивалентни |       |
| 21 | Вътрешни размери на товарна зона включително и хардтоп, ДхШхВ, (мм) | Минимум | 1300х1200х800 |       |
| 22 | Цвят на хардтоп | Задължително | Бял |       |
| 23 | Джанти, цолаж | Максимален за модела размер |  |       |
| 24 | Предпазна кора от метал под двигателя за защита от удари | Задължително |  |       |
| 25 | Бързи и бавни скорости при задвижване (4х4) | Задължително |  |       |
| 26 | Блокаж на заден диференциал | Задължително |  |       |
| 27 | Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична | Задължително |  |       |
| 28 | Електронно стабилизираща програма – ЕSP или аналогична | Задължително |  |       |
| 29 | Предни дискови спирачки | Задължително |  |       |
| 30 | Централно заключване от дистанция | Задължително |  |       |
| 31 | Алармена система с обемен датчик, както в кабината така и в товарният отсек. | Задължително |  |       |
| 32 | Автоматични дневни светлини | Задължително |  |       |
| 33 | Халогенни фарове | Задължително |  |       |
| 34 | Фарове за мъгла | Задължително |  |       |
| 35 | Сервоуправление на волана | Задължително |  |       |
| 36 | Оригинални гумени стелки за местата в купето | Задължително |  |       |
| 37 | Климатик | Задължително |  |       |
| 38 | Радио с минимум 2 тонколони | Задължително |  |       |
| 39 | Странични външни огледала | Задължително |  |       |
| 40 | Извод 12V | Задължително |  |       |
| 41 | Тапицерия текстил | Задължително |  |       |
| 42 | Покритие на товарна зона тип "Хардтоп" | Задължително |  |       |
| 43 | Хардтоп - да бъде без странични прозорци с отваряне в задната част, чрез заключваща се врата. | Задължително |  |       |
| 44 | Износоустойчиво покритие на пода в товарна зона  | Задължително |  |       |
| 45 | Напречни релси на покрива или багажник за закрепване на товари (алуминиева стълба,PVC тубус) с фиксатор и заключване с минимална товароносимост 50 кг. | Задължително |  |       |
| 46 | Теглич със сферична глава, кабел и букса-7пина | Задължително |  |       |
| 47 | Лебедка в предната част на автомобила, 12V /минимум 4000 кг. усилие на опън. Монтажът на лебедката да осигурява безпрепятствен достъп до всички органи за управление и да не води до намаляване на просвета на автомобила. Лебедката трябва да може да се управлява и от дистанционно с кабел. | Задължително |  |       |
| 48 | Резервна гума с джанта, крик и ключ  | Задължително |  |       |
| 49 | Комплект вериги за сняг според размера на гумите. | Задължително |  |       |
| 50 | Сензори за дистанция при паркиране с акустичен сигнал в купето. | Задължително |  |       |
| 51 | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език | Задължително |  |       |
| 52 | Пожарогасител | Задължително |  |       |
| 53 | Аптечка  | Задължително |  |       |
| 54 | Триъгълник | Задължително |  |       |
| 55 | Светлоотразителна жилетка | Задължително |  |       |

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Търговски условия, Техническа спецификация № 5/1, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Kлауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Дата………….. УЧАСТНИК: ………………........………

 (подпис и печат)