1. **ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**
2. От: ………………………………………………………………………………….. *(наименование на участника)*
3. С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 644-ЕС-16-СЕ-У-З с предмет: „Предоставяне при условията на оперативен лизинг на нови неупотребявани автомобили за нуждите на дружества от групата ЕВН България по позиции“, за **Позиция 1. Лек автомобил сегмент "B" тип Хетчбек (Hatchback) 2WD(2X4); Лек автомобил сегмент "С" тип Хетчбек / Спейсбек (Hatchback/Spaceback) 2WD(2X4); Лек автомобил сегмент "С" тип Седан/Лифтбек (Sedan/Liftback) 2WD(2X4)**
4. при следните условия:
5. **Мястото за изпълнение на поръчката (Територия на ползване на автомобилите):**
6. Мястото на изпълнение на договора е територия на Република България и държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и тези които са подписали секция ІІІ от Вътрешните правила на Съвета на бюрата държавите от ЕИП, включително и тези, които са извън ЕИП а именно: Албания, Мароко, Босна и Херцеговина, Русия, Беларус, Молдова, Р.Македония, Тунис, Израел, Турция, Иран, Украйна, Черна Гора и Азърбайджан.
7. **Срокове:**
8. **Срок на договора** - 60месеца считано от датата на предоставяне на първия автомобил.
9. **Наемните периоди на автомобилите описани в Приложение 2** към техническите изисквания за изпълнение на поръчката - „Списък автомобили с място и дата на предаване и лимитен пробег“ са в съответствие с периодите посочени в цитираното Приложение 2 с опция за удължаване на наемния период за всеки един автомобил по отделно, с допълнително от 1 до максимум 12 месеца в рамките на срока на действие на договора
10. **Наемните периоди на допълнителни автомобили**, ще бъдат съобразен с конкретната необходимост на наемателя, в момента, когато такава е възникнала.
11. **Срокът за предоставяне на автомобилите посочени в Приложение 2** е съгласно графика предоставен от наемателя
12. **Срокът за предоставяне на** **допълнителни автомобили** е до …….. месеца след изпращане на конкретна заявка от наемателя.
13. **Срокът за предоставяне на** **допълнителни автомобили с променени поради обективни причини характеристики** е до …….. месеца след изпращане на конкретна заявка от наемателя.

## Позиция 1 / Техническа спецификация № 1/1 - Лек автомобил сегмент "B" тип Хетчбек (Hatchback), 2WD(2X4).

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по ТС № 1/1:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника** |
| 1 | Брой места | Минимум | 4 (четири) |       |
| 2 | Брой врати | Задължително | 5 (5)  |       |
| 3 | Цвят | Задължително | бял |       |
| 4 | Двигател - гориво | Задължително | бензин |       |
| 5 | Двигател - ходов обем (см3) | Минимум | 890 |       |
| 6 | Двигател - мощност (к.с.) по DIN | Минимум | 74 |       |
| 7 | Двигател - екологична норма  | Задължително | ЕВРО 6 |       |
| 8 | Двигател - емисии на въглероден диоксид CO2 (г/км), (комбиниран) | Максимум | 130 |       |
| 9 | Максимална скорост км/час  | Минимум | 130 |       |
| 10 | Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км) | Максимум | 5,4 |       |
| 11 | Резервоар (л.) | Минимум | 40 |       |
| 12 | Дължина (мм) | Минимум | 3940 |       |
| 13 | Дължина (мм) | Максимум | 4100 |       |
| 14 | Двигателни колела | Задължително | предни |       |
| 15 | Стоманени джанти на колелата (цола) | Минимум  | 14 |       |
| 16 | Спирачки предни | Задължително | дискови |       |
| 17 | Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична | Задължително | ABS |       |
| 18 | Електронно стабилизираща програма – ЕSP или аналогична | Задължително | ЕSP |       |
| 19 | Въздушна възглавници за шофьора и пътника до него | Задължително |  |       |
| 20 | Триточкови предпазни колани за всички места | Задължително |  |       |
| 21 | Сервоусилвател на волана | Задължително |  |       |
| 22 | Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила | Задължително |  |       |
| 23 | Дневни светлини | Задължително |  |       |
| 24 | Климатик | Задължително |  |       |
| 25 | Радио със CD/МР3 или USB/MP3, Bluetooth (телефония, аудио стрийминг и микрофон ), AUX IN и минимум 4 тонколони | Задължително |  |       |
| 26 | Оригинални гумени стелки за пода на купето | Задължително |  |       |
| 27 | Регулиране на волана във височина  | Задължително |  |       |
| 28 | Стандартно резервно колело или малоразмерно резервно колело | Задължително |  |       |
| 29 | Комплект за смяна на колело | Задължително |  |       |
| 30 | Текстилен салон тъмен | Задължително |  |       |
| 31 | Брони с цвета на купето | Задължително |  |       |
| 32 | Осветление в багажника | Задължително |  |       |
| 33 | Ел. стъкла на предни врати | Задължително |  |       |
| 34 | Предни чистачки с регулируем интервал | Задължително |  |       |
| 35 | Задна чистачка | Задължително |  |       |
| 36 | Отопление на задно стъкло  | Задължително |  |       |
| 37 | Фарове за мъгла | Задължително |  |       |
| 38 | Пожарогасител  | Задължително |  |       |
| 39 | Аптечка | Задължително |  |       |
| 40 | Светлоотразителна жилетка | Задължително |  |       |
| 41 | Триъгълник | Задължително |  |       |
| 42 | Колела с декоративни тасове с марката на автомобила | Задължително |  |       |
| 43 | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език | Задължително |  |       |

## Позиция 1 / Техническа спецификация № 1/2 - Лек автомобил сегмент „B“ тип Хетчбек (Hatchback), 2WD(2X4)

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по ТС № 1/2:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника** |
| 1 | Брой места | Минимум | 4 (четири) |       |
| 2 | Брой врати | Задължително | 5 (пет)  |       |
| 3 | Цвят | Задължително | бял |       |
| 4 | Двигател – гориво | Задължително | дизел |       |
| 5 | Двигател – ходов обем (см3) | Минимум | 1120 |       |
| 6 | Двигател – мощност (к.с.) по DIN | Минимум | 75 |       |
| 7 | Двигател – екологична норма  | Задължително | ЕВРО 6 |       |
| 8 | Двигател – емисии на въглероден диоксид CO2 (г/км), (комбиниран) | Максимум | 110 |       |
| 9 | Максимална скорост км/час  | Минимум | 130 |       |
| 10 | Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км) | Максимум | 4,5 |       |
| 11 | Резервоар (л.) | Минимум | 40 |       |
| 12 | Дължина (мм) | Минимум | 3940 |       |
| 13 | Дължина (мм) | Максимум | 4100 |       |
| 14 | Двигателни колела | Задължително | предни |       |
| 15 | Стоманени джанти на колелата (цола) | Минимум  | 14 |       |
| 16 | Спирачки предни | Задължително | дискови |       |
| 17 | Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична | Задължително | ABS |       |
| 18 | Електронно стабилизираща програма – ЕSP или аналогична | Задължително | ЕSP |       |
| 19 | Въздушна възглавници за шофьора и пътника до него | Задължително |  |       |
| 20 | Триточкови предпазни колани за всички места | Задължително |  |       |
| 21 | Сервоусилвател на волана | Задължително |  |       |
| 22 | Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила | Задължително |  |       |
| 23 | Дневни светлини | Задължително |  |       |
| 24 | Климатик | Задължително |  |       |
| 25 | Радио със CD/МР3 или USB/MP3 USB/MP3, Bluetooth (телефония, аудио стрийминг и микрофон ), AUX IN и минимум 4 тонколони | Задължително |  |       |
| 26 | Оригинални гумени стелки за пода на купето | Задължително |  |       |
| 27 | Регулиране на волана във височина  | Задължително |  |       |
| 28 | Стандартно резервно колело или малоразмерно резервно колело | Задължително |  |       |
| 29 | Комплект за смяна на колело | Задължително |  |       |
| 30 | Текстилен салон тъмен | Задължително |  |       |
| 31 | Брони с цвета на купето | Задължително |  |       |
| 32 | Осветление в багажника | Задължително |  |       |
| 33 | Ел. стъкла на предни врати | Задължително |  |       |
| 34 | Предни чистачки с регулируем интервал | Задължително |  |       |
| 35 | Задна чистачка | Задължително |  |       |
| 36 | Отопление на задно стъкло  | Задължително |  |       |
| 37 | Фарове за мъгла | Задължително |  |       |
| 38 | Пожарогасител  | Задължително |  |       |
| 39 | Аптечка | Задължително |  |       |
| 40 | Светлоотразителна жилетка | Задължително |  |       |
| 41 | Триъгълник | Задължително |  |       |
| 42 | Колела с декоративни тасове с марката на автомобила | Задължително |  |       |
| 43 | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език | Задължително |  |       |

## Позиция 1 / Техническа спецификация № 1/3 - Лек автомобил сегмент "С" тип Хетчбек / Спейсбек (Hatchback/Spaceback), 2WD(2X4).

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по ТС № 1/3:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника** |
| 1 | Брой места | Минимум | 5 (пет) |       |
| 2 | Брой врати | Задължително | 5 (пет)  |       |
| 3 | Цвят | Задължително | бял |       |
| 4 | Двигател - гориво | Задължително | бензин |       |
| 5 | Двигател - ходов обем (см3) | Минимум | 990 |       |
| 6 | Двигател - мощност (к.с.) по DIN | Минимум | 90 |       |
| 7 | Двигател - екологична норма  | Задължително | ЕВРО 6 |       |
| 8 | Двигател - емисии на въглероден диоксид CO2 (г/км), (комбиниран) | Максимум | 150 |       |
| 9 | Максимална скорост км/час  | Минимум | 130 |       |
| 10 | Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км) | Максимум | 6,5 |       |
| 11 | Резервоар (л.) | Минимум | 40 |       |
| 12 | Дължина (мм) | Минимум | 4250 |       |
| 13 | Дължина (мм) | Максимум | 4470 |       |
| 14 | Двигателни колела | Задължително | предни |       |
| 15 | Стоманени джанти на колелата (цола) | Минимум  | 15 |       |
| 16 | Спирачки предни | Задължително | дискови |       |
| 17 | Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична | Задължително | ABS |       |
| 18 | Електронно стабилизираща програма – ЕSP или аналогична | Задължително | ЕSP |       |
| 19 | Въздушна възглавници за шофьора и пътника до него | Задължително |   |       |
| 20 | Въздушни завеси за първи и втори ред седалки | Задължително |   |       |
| 21 | Триточкови предпазни колани за всички места | Задължително |   |       |
| 22 | Сервоусилвател на волана | Задължително |   |       |
| 23 | Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила | Задължително |   |       |
| 24 | Дневни светлини | Задължително |   |       |
| 25 | Климатик | Задължително |   |       |
| 26 | Радио със CD/МР3 или USB/MP3 USB/MP3, Bluetooth (телефония, аудио стрийминг и микрофон ), AUX IN и минимум 4 тонколони | Задължително |   |       |
| 27 | Оригинални гумени стелки за пода на купето | Задължително |   |       |
| 28 | Регулиране на волана във височина  | Задължително |   |       |
| 29 | Стандартно резервно колело или малоразмерно резервно колело | Задължително |   |       |
| 30 | Комплект за смяна на колело | Задължително |   |       |
| 31 | Текстилен салон тъмен | Задължително |   |       |
| 32 | Брони с цвета на купето | Задължително |   |       |
| 33 | Осветление в багажника | Задължително |   |       |
| 34 | Ел. стъкла на предни врати | Задължително |   |       |
| 35 | Предни чистачки с регулируем интервал | Задължително |   |       |
| 36 | Задна чистачка | Задължително |   |       |
| 37 | Отопление на задно стъкло  | Задължително |   |       |
| 38 | Фарове за мъгла | Задължително |   |       |
| 39 | Пожарогасител  | Задължително |   |       |
| 40 | Аптечка | Задължително |   |       |
| 41 | Светлоотразителна жилетка | Задължително |   |       |
| 42 | Триъгълник | Задължително |   |       |
| 43 | Колела с декоративни тасове с марката на автомобила | Задължително |   |       |
| 44 | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език | Задължително |  |       |

## Позиция 1 / Техническа спецификация №1/4 - Лек автомобил сегмент "С" тип Хетчбек / Спейсбек (Hatchback/Spaceback), 2WD(2X4).

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по ТС № 1/4:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника** |
| 1 | Брой места | Минимум | 5 (пет) |       |
| 2 | Брой врати | Задължително | 5 (пет)  |       |
| 3 | Цвят | Задължително | бял |       |
| 4 | Двигател - гориво | Задължително | дизел |       |
| 5 | Двигател - ходов обем (см3) | Минимум | 1360 |       |
| 6 | Двигател - мощност (к.с.) по DIN | Минимум | 90 |       |
| 7 | Двигател - екологична норма  | Задължително | ЕВРО 6 |       |
| 8 | Двигател - емисии на въглероден диоксид CO2 (г/км), (комбиниран) | Максимум | 120 |       |
| 9 | Максимална скорост км/час  | Минимум | 130 |       |
| 10 | Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км) | Максимум | 5,0 |       |
| 11 | Резервоар (л.) | Минимум | 40 |       |
| 12 | Дължина (мм) | Минимум | 4250 |       |
| 13 | Дължина (мм) | Максимум | 4470 |       |
| 14 | Двигателни колела | Задължително | предни |       |
| 15 | Стоманени джанти на колелата (цола) | Минимум  | 15 |       |
| 16 | Спирачки предни | Задължително | дискови |       |
| 17 | Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична | Задължително | ABS |       |
| 18 | Електронно стабилизираща програма – ЕSP или аналогична | Задължително | ЕSP |       |
| 19 | Въздушна възглавници за шофьора и пътника до него | Задължително |   |       |
| 20 | Въздушни завеси за първи и втори ред седалки | Задължително |   |       |
| 21 | Триточкови предпазни колани за всички места | Задължително |   |       |
| 22 | Сервоусилвател на волана | Задължително |   |       |
| 23 | Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила | Задължително |   |       |
| 24 | Дневни светлини | Задължително |   |       |
| 25 | Климатик | Задължително |   |       |
| 26 | Радио със CD/МР3 или USB/MP3 USB/MP3, Bluetooth (телефония, аудио стрийминг и микрофон ), AUX IN и минимум 4 тонколони | Задължително |   |       |
| 27 | Оригинални гумени стелки за пода на купето | Задължително |   |       |
| 28 | Регулиране на волана във височина  | Задължително |   |       |
| 29 | Стандартно резервно колело или малоразмерно резервно колело | Задължително |   |       |
| 30 | Комплект за смяна на колело | Задължително |   |       |
| 31 | Текстилен салон тъмен | Задължително |   |       |
| 32 | Брони с цвета на купето | Задължително |   |       |
| 33 | Осветление в багажника | Задължително |   |       |
| 34 | Ел. стъкла на предни врати | Задължително |   |       |
| 35 | Предни чистачки с регулируем интервал | Задължително |   |       |
| 36 | Задна чистачка | Задължително |   |       |
| 37 | Отопление на задно стъкло  | Задължително |   |       |
| 38 | Фарове за мъгла | Задължително |   |       |
| 39 | Пожарогасител  | Задължително |   |       |
| 40 | Аптечка | Задължително |   |       |
| 41 | Светлоотразителна жилетка | Задължително |   |       |
| 42 | Триъгълник | Задължително |   |       |
| 43 | Колела с декоративни тасове с марката на автомобила | Задължително |   |       |
| 44 | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език | Задължително |  |       |

## Позиция 1 / Техническа спецификация № 1/5 - Лек автомобил сегмент "С" тип Седан/Лифтбек (Sedan/Liftback), 2WD(2X4).

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по ТС № 1/5:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника** |
| 1 | Брой места | Минимум | 5 (пет) |       |
| 2 | Брой врати | Минимумо | 4 (четири)  |       |
| 3 | Цвят | Задължително | Бял |       |
| 4 | Двигател – гориво | Задължително | Дизел |       |
| 5 | Двигател - ходов обем (см3) | Минимум | 1360 |       |
| 6 | Двигател - мощност (к.с.) по DIN | Минимум | 90 |       |
| 7 | Двигател - екологична норма  | Задължително | ЕВРО 6 |       |
| 8 | Двигател - емисии на въглероден диоксид CO2 (г/км), (комбиниран) | Максимум | 150 |       |
| 9 | Максимална скорост км/час  | Минимум | 140 |       |
| 10 | Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км) | Максимум | 5,0 |       |
| 11 | Резервоар (л.) | Минимум | 40 |       |
| 12 | Дължина (мм) | Минимум | 4440 |       |
| 13 | Дължина (мм) | Максимум | 4800 |       |
| 14 | Двигателни колела | Задължително | предни |       |
| 15 | Стоманени джанти на колелата (цола) | Минимум  | 15 |       |
| 16 | Спирачки предни | Задължително | дискови |       |
| 17 | Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична | Задължително | ABS |       |
| 18 | Електронно стабилизираща програма – ЕSP или аналогична | Задължително | ЕSP |       |
| 19 | Въздушна възглавници за шофьора и пътника до него | Задължително |   |       |
| 20 | Въздушни завеси за първи и втори ред седалки | Задължително |   |       |
| 21 | Триточкови предпазни колани за всички места | Задължително |   |       |
| 22 | Сервоусилвател на волана | Задължително |   |       |
| 23 | Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила | Задължително |   |       |
| 24 | Дневни светлини | Задължително |   |       |
| 25 | Климатик | Задължително |   |       |
| 26 | Радио със CD/МР3 или USB/MP3 USB/MP3, Bluetooth (телефония, аудио стрийминг и микрофон ), AUX IN и минимум 4 тонколони | Задължително |   |       |
| 27 | Оригинални гумени стелки за пода на купето | Задължително |   |       |
| 28 | Регулиране на волана във височина  | Задължително |   |       |
| 29 | Стандартно резервно колело или малоразмерно резервно колело | Задължително |   |       |
| 30 | Комплект за смяна на колело | Задължително |   |       |
| 31 | Текстилен салон тъмен | Задължително |   |       |
| 32 | Брони с цвета на купето | Задължително |   |       |
| 33 | Осветление в багажника | Задължително |   |       |
| 34 | Ел. стъкла на предни врати | Задължително |   |       |
| 35 | Предни чистачки с регулируем интервал | Задължително |   |       |
| 36 | Отопление на задно стъкло  | Задължително |   |       |
| 37 | Фарове за мъгла | Задължително |   |       |
| 38 | Пожарогасител  | Задължително |   |       |
| 39 | Аптечка | Задължително |   |       |
| 40 | Светлоотразителна жилетка | Задължително |   |       |
| 41 | Триъгълник | Задължително |   |       |
| 42 | Колела с декоративни тасове с марката на автомобила | Задължително |   |       |
| 43 | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език | Задължително |  |       |

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Търговски условия, Технически спецификации № 1/1, № 1/2, № 1/3, № 1/4, и № 1/5, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Kлауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Дата………….. УЧАСТНИК: ………………........………

 (подпис и печат)