1. **ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**
2. От: ………………………………………………………………………………….. *(наименование на участника)*
3. С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 644-ЕС-16-СЕ-У-З с предмет: „Предоставяне при условията на оперативен лизинг на нови неупотребявани автомобили за нуждите на дружества от групата ЕВН България по позиции“, за **Позиция 4. Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип МPV-Ван, 1+1 места, 2WD(2X4); Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип МPV-Ван, 4+1 места, 2WD(2X4); Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип Микробус-фургон, до 1.3т, 2WD(2X4); Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип Микробус–фургон, до 3.5т, 2WD(2X4),**
4. при следните условия:
5. **Мястото за изпълнение на поръчката (Територия на ползване на автомобилите):**
6. Мястото на изпълнение на договора е територия на Република България и държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и тези които са подписали секция ІІІ от Вътрешните правила на Съвета на бюрата държавите от ЕИП, включително и тези, които са извън ЕИП а именно: Албания, Мароко, Босна и Херцеговина, Русия, Беларус, Молдова, Р.Македония, Тунис, Израел, Турция, Иран, Украйна, Черна Гора и Азърбайджан.
7. **Срокове:**
8. **Срок на договора** - 60месеца считано от датата на предоставяне на първия автомобил.
9. **Наемните периоди на автомобилите описани в Приложение 2** към техническите изисквания за изпълнение на поръчката - „Списък автомобили с място и дата на предаване и лимитен пробег“ са в съответствие с периодите посочени в цитираното Приложение 2 с опция за удължаване на наемния период за всеки един автомобил по отделно, с допълнително от 1 до максимум 12 месеца в рамките на срока на действие на договора
10. **Наемните периоди на допълнителни автомобили**, ще бъдат съобразен с конкретната необходимост на наемателя, в момента, когато такава е възникнала.
11. **Срокът за предоставяне на автомобилите посочени в Приложение 2** е съгласно графика предоставен от наемателя
12. **Срокът за предоставяне на** **допълнителни автомобили** е до …….. месеца след изпращане на конкретна заявка от наемателя.
13. **Срокът за предоставяне на** **допълнителни автомобили с променени поради обективни причини характеристики** е до …….. месеца след изпращане на конкретна заявка от наемателя.

## Позиция 4 / Техническа спецификация № 4/1 - Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип МPV-Ван 4+1 места.

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по ТС № 4/1:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника** |
| 1 | Брой места | Минимум | 5 (пет) |       |
| 2 | Брой врати | Минимум | 4 (четири)  |       |
| 3 | Цвят | Задължително | бял |       |
| 4 | Двигател - гориво | Задължително | дизел |       |
| 5 | Двигател - ходов обем (см3) | Минимум | 1250 |       |
| 6 | Двигател - мощност (к.с.) по DIN | Минимум | 75 |       |
| 7 | Двигател - екологична норма  | Задължително | ЕВРО 6 |       |
| 8 | Двигател - емисии на въглероден диоксид CO2 (г/км), (комбиниран) | Максимум | 150 |       |
| 9 | Максимална скорост км/час  | Минимум | 130 |       |
| 10 | Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км) | Максимум | 5,8 |       |
| 11 | Резервоар (л.) | Минимум | 50 |       |
| 12 | Дължина (мм) | Минимум | 4200 |       |
| 13 | Полезен товар в (кг.) | Минимум | 570 |       |
| 14 | Максимална полезна височина на товарна зона (мм) | Минимум | 1140 |       |
| 15 | Максимална полезна ширина в товарна зона (мм) | Минимум  | 1100 |       |
| 16 | Максимална полезна дължина на товарна зона (мм) | Минимум  | 600 |       |
| 17 | Двигателни колела | Задължително | предни |       |
| 18 | Стоманени джанти на колелата (цола) | Минимум  | 15 |       |
| 19 | Спирачки предни | Задължително | дискови |       |
| 20 | Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична | Задължително | ABS |       |
| 21 | Електронно стабилизираща програма – ЕSP или аналогична | Задължително | ЕSP |       |
| 22 | Въздушна възглавница за предни седалки | Задължително |  |       |
| 23 | Сервоусилвател на волана | Задължително |  |       |
| 24 | Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила | Задължително |  |       |
| 25 | Климатик | Задължително |  |       |
| 26 | Радио със CD/МР3 или USB/MP3 и минимум 2 тонколони | Задължително |  |       |
| 27 | Оригинални гумени стелки за пода на купето | Задължително |  |       |
| 28 | Регулиране на волана във височина  | Задължително |  |       |
| 29 | Задна неостъклена или остъклена врата. | Задължително |  |       |
| 30 | Странична остъклена, плъзгаща се врата (от дясната, спрямо посоката на движение, страна  | Задължително |  |       |
| 31 | Странична остъклена, плъзгаща се врата (от ляво, спрямо посоката на движение, страна)  | Пожелателно |  |       |
| 32 | Резервна колело със стандартни размери | Задължително |  |       |
| 33 | Комплект за смяна на колело | Задължително |  |       |
| 34 | Текстилен салон тъмен | Задължително |  |       |

## Позиция 4 / Техническа спецификация № 4/2 - Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип МPV-Ван 1+1 места.

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по ТС № 4/2:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника** |
| 1 | Брой места | Минимум | 2 (две) |       |
| 2 | Брой врати | Минимум | 4 (четири)  |       |
| 3 | Цвят | Задължително | бял |       |
| 4 | Двигател - гориво | Задължително | дизел |       |
| 5 | Двигател - ходов обем (см3) | Минимум | 1240 |       |
| 6 | Двигател - мощност (к.с.) по DIN | Минимум | 75 |       |
| 7 | Двигател - екологична норма  | Задължително | ЕВРО 6 |       |
| 8 | Двигател - емисии на въглероден диоксид CO2 (г/км), (комбиниран) | Максимум | 150 |       |
| 9 | Максимална скорост км/час  | Минимум | 130 |       |
| 10 | Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км) | Максимум | 5,8 |       |
| 11 | Резервоар (л.) | Минимум | 50 |       |
| 12 | Дължина (мм) | Минимум | 4200 |       |
| 13 | Допустимо общо тегло (kг.) | Максимум | 3500 |       |
| 14 | Полезен товар в (кг.) | Минимум | 570 |       |
| 15 | Максимална полезна височина на товарна зона (мм) | Минимум | 1140 |       |
| 16 | Максимална полезна ширина в товарна зона (мм) | Минимум  | 1200 |       |
| 17 | Максимална полезна дължина на товарна зона (мм) | Минимум  | 1700 |       |
| 18 | Двигателни колела | Задължително | предни |       |
| 19 | Стоманени джанти на колелата (цола) | Минимум  | 15 |       |
| 20 | Спирачки предни | Задължително | дискови |       |
| 21 | Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична | Задължително | ABS |       |
| 22 | Електронно стабилизираща програма – ЕSP или аналогична | Задължително | ЕSP |       |
| 23 | Въздушна възглавница за предни седалки | Задължително |  |       |
| 24 | Сервоусилвател на волана | Задължително |  |       |
| 25 | Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила | Задължително |  |       |
| 26 | Климатик | Задължително |  |       |
| 27 | Радио със CD/МР3 или USB/MP3 и минимум 2 тонколони | Задължително |  |       |
| 28 | Оригинални гумени стелки за пода на купето | Задължително |  |       |
| 29 | Регулиране на волана във височина  | Задължително |  |       |
| 30 | Разделителна преграда(плътна или решетка) между товарния отсек и местата на водача и пътника. | Задължително |  |       |
| 31 | Задна неостъклена врата. | Задължително |  |       |
| 32 | Странична неостъклена, плъзгаща се врата (от дясната, спрямо посоката на движение, страна  | Задължително |  |       |
| 33 | Резервна колело със стандартни размери | Задължително |  |       |
| 34 | Комплект за смяна на колело | Задължително |  |       |
| 35 | Текстилен салон тъмен | Задължително |  |       |
| 36 | Фарове за мъгла | Задължително |  |       |
| 37 | Напречни рейки(минимум 2 бр) по дължината на покрива или багажник с минимална товороносимост от 50 кг, монтирани върху покрива. | Задължително |  |       |
| 38 | Пожарогасител  | Задължително |  |       |
| 39 | Аптечка | Задължително |  |       |
| 40 | Светлоотразителна жилетка | Задължително |  |       |
| 41 | Триъгълник | Задължително |  |       |
| 42 | Колела с декоративни тасове с марката на автомобила | Задължително |  |       |
| 43 | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език | Задължително |  |       |

## Позиция 4 / Техническа спецификация № 4/3 - Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип Микробус-фургон до 1.3т.

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по ТС № 4/3:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника** |
| 1 | Брой места | Минимум | 2 (две) |       |
| 2 | Брой врати | Минимум | 4 (четири)  |       |
| 3 | Цвят | Задължително | бял |       |
| 4 | Двигател - гориво | Задължително | дизел |       |
| 5 | Двигател - ходов обем (см3) | Минимум | 1500 |       |
| 6 | Двигател - мощност (к.с.) по DIN | Минимум | 90 |       |
| 7 | Двигател - екологична норма  | Задължително | ЕВРО 6 |       |
| 8 | Двигател - емисии на въглероден диоксид CO2 (г/км), (комбиниран) | Максимум | 180 |       |
| 9 | Максимална скорост км/час  | Минимум | 130 |       |
| 10 | Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км) | Максимум | 7 |       |
| 11 | Резервоар (л.) | Минимум | 50 |       |
| 12 | Дължина (мм) | Минимум | 4900 |       |
| 13 | Допустимо общо тегло (kг.) | Максимум | 3500 |       |
| 14 | Полезен товар в (кг.) | Минимум | 800 |       |
| 15 | Височина товарна зона (мм) | Минимум | 1300 |       |
| 16 | Ширина товарна зона (мм) | Минимум  | 1600 |       |
| 17 | Дължина в товарна зона (мм) | Минимум  | 2500 |       |
| 18 | Двигателни колела | Задължително | предни |       |
| 19 | Стоманени джанти на колелата (цола) | Минимум  | 15 |       |
| 20 | Спирачки предни | Задължително | дискови |       |
| 21 | Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична | Задължително | ABS |       |
| 22 | Електронно стабилизираща програма – ЕSP или аналогична | Задължително | ЕSP |       |
| 23 | Въздушна възглавница за предни седалки | Задължително |   |       |
| 24 | Сервоусилвател на волана | Задължително |   |       |
| 25 | Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила | Задължително |   |       |
| 26 | Дневни светлини | Задължително |   |       |
| 27 | Климатик | Задължително |   |       |
| 28 | Радио със CD/МР3 или USB/MP3 иминимум 2 тонколони | Задължително |   |       |
| 29 | Оригинални гумени стелки за пода на купето | Задължително |   |       |
| 30 | Разделителна преграда между товарния отсек и местата на водача и пътника. | Задължително |   |       |
| 31 | Задна неостъклена врата. | Задължително |   |       |
| 32 | Странична неостъклена, плъзгаща се врата (от дясната, спрямо посоката на движение, страна  | Задължително |   |       |
| 33 | Резервна колело със стандартни размери | Задължително |   |       |
| 34 | Комплект за смяна на колело | Задължително |   |       |
| 35 | Текстилен салон тъмен | Задължително |   |       |
| 36 | Фарове за мъгла | адължително |  |       |
| 37 | Напречни рейки(минимум 2 бр) по дължината на покрива или багажник с минимална товороносимост от 50 кг, монтирани върху покрива. | Задължително |   |       |
| 38 | Пожарогасител  | Задължително |  |       |
| 39 | Аптечка | Задължително |  |       |
| 40 | Светлоотразителна жилетка | Задължително |  |       |
| 41 | Триъгълник | Задължително |  |       |
| 42 | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език | Задължително |  |       |

## Позиция 4 / Техническа спецификация № 4/4 - Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип Микробус–фургон до 3.5т.

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по ТС № 4/4:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника** |
| 1 | Брой места | Минимум | 2 (две) |       |
| 2 | Брой врати | Минимум | 4 (четири)  |       |
| 3 | Цвят | Задължително | бял |       |
| 4 | Двигател - гориво | Задължително | дизел |       |
| 5 | Двигател - ходов обем (см3) | Минимум | 1600 |       |
| 6 | Двигател - мощност (к.с.) по DIN | Минимум | 80 |       |
| 7 | Двигател - екологична норма  | Задължително | ЕВРО 6 |       |
| 8 | Двигател - емисии на въглероден диоксид CO2 (г/км), (комбиниран) | Максимум | 236 |       |
| 9 | Максимална скорост км/час  | Минимум | 130 |       |
| 10 | Разход на гориво при комбиниран цикъл (л/100 км) | Максимум | 9 |       |
| 11 | Резервоар (л.) | Минимум | 50 |       |
| 12 | Допустимо общо тегло (kг.) | Максимум | 3500 |       |
| 13 | Полезен товар в (кг.) | Минимум | 1200 |       |
| 14 | Дължина товарна зона (мм) | Минимум | 3000 |       |
| 15 | Височина товарна зона (мм) | Минимум | 1800 |       |
| 16 | Ширина товарна зона (мм) | Минимум  | 1600 |       |
| 17 | Двигателни колела | Задължително | предно или задно |       |
| 18 | Стоманени джанти на колелата (цола) | Минимум  | 15 |       |
| 19 | Спирачки предни | Задължително | дискови |       |
| 20 | Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична | Задължително | ABS |       |
| 21 | Електронно стабилизираща програма – ЕSP или аналогична | Задължително | ЕSP |       |
| 22 | Дървен под товарна зона | Задължително |   |       |
| 23 | Въздушна възглавница за предни седалки | Задължително |   |       |
| 24 | Сервоусилвател на волана | Задължително |   |       |
| 25 | Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила | Задължително |   |       |
| 26 | Звукова сигнализация за забравени светлини | Задължително |   |       |
| 27 | Климатик | Задължително |   |       |
| 28 | Радио със CD/МР3 или USB/MP3 и минимум 2 тонколони | Задължително |   |       |
| 29 | Оригинални гумени стелки за пода на купето | Задължително |   |       |
| 30 | Разделителна преграда между товарния отсек и местата на водача и пътника. | Задължително |   |       |
| 31 | Задна неостъклена двукрила врата. | Задължително |   |       |
| 32 | Странична неостъклена, плъзгаща се врата (от дясната, спрямо посоката на движение, страна  | Задължително |   |       |
| 33 | Резервна колело със стандартни размери | Задължително |   |       |
| 34 | Комплект за смяна на колело | Задължително |   |       |
| 35 | Текстилен салон тъмен | Задължително |   |       |
| 36 | Фарове за мъгла | Задължително |  |       |
| 37 | Теглич със сферична глава, кабел и букса-7пина  | Задължително |   |       |
| 38 | Пожарогасител  | Задължително |  |       |
| 39 | Аптечка | Задължително |  |       |
| 40 | Светлоотразителна жилетка | Задължително |  |       |
| 41 | Триъгълник | Задължително |  |       |
| 42 | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език | Задължително |  |       |

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Търговски условия, Технически спецификации № 4/1, № 4/2, № 4/3, и № 4/4, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Kлауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Дата………….. УЧАСТНИК: ………………........………

 (подпис и печат )