1. **ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**
2. От: ………………………………………………………………………………….. *(наименование на участника)*
3. С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 644-ЕС-16-СЕ-У-З с предмет: „Предоставяне при условията на оперативен лизинг на нови неупотребявани автомобили за нуждите на дружества от групата ЕВН България по позиции“, за **Позиция 3. Лек автомобил сегмент "D" тип Седан (Sedan) 4WD(4X4);**
4. при следните условия:
5. **Мястото за изпълнение на поръчката (Територия на ползване на автомобилите):**
6. Мястото на изпълнение на договора е територия на Република България и държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и тези които са подписали секция ІІІ от Вътрешните правила на Съвета на бюрата държавите от ЕИП, включително и тези, които са извън ЕИП а именно: Албания, Мароко, Босна и Херцеговина, Русия, Беларус, Молдова, Р.Македония, Тунис, Израел, Турция, Иран, Украйна, Черна Гора и Азърбайджан.
7. **Срокове:**
8. **Срок на договора** - 60месеца считано от датата на предоставяне на първия автомобил.
9. **Наемните периоди на автомобилите описани в Приложение 2** към техническите изисквания за изпълнение на поръчката - „Списък автомобили с място и дата на предаване и лимитен пробег“ са в съответствие с периодите посочени в цитираното Приложение 2 с опция за удължаване на наемния период за всеки един автомобил по отделно, с допълнително от 1 до максимум 12 месеца в рамките на срока на действие на договора
10. **Наемните периоди на допълнителни автомобили**, ще бъдат съобразен с конкретната необходимост на наемателя, в момента, когато такава е възникнала.
11. **Срокът за предоставяне на автомобилите посочени в Приложение 2** е съгласно графика предоставен от наемателя
12. **Срокът за предоставяне на** **допълнителни автомобили** е до …….. месеца след изпращане на конкретна заявка от наемателя.
13. **Срокът за предоставяне на** **допълнителни автомобили с променени поради обективни причини характеристики** е до …….. месеца след изпращане на конкретна заявка от наемателя.

## Позиция 3 / Техническа спецификация № 3/1 - Лек автомобил сегмент "D" тип Седан (Sedan), 4WD(4X4).

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по ТС № 3/1:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника** |
| 1 | Брой места | задължително | 1(едно) + 4(четири) |  |
| 2 | Брой Врати | задължително | 4(четири) |  |
| 3 | Основен цвят | задължително | Черен |  |
| 4 | Габаритна дължина, (мм) | максимум | 4770 |  |
| 5 | Габаритна ширина без огледала, (мм) | минимум | 1800 |  |
| 6 | Габаритна височина, (мм) | максимум | 1462 |  |
| 7 | Междуосие, (мм) | максимум | 2792 |  |
| 8 | Двигател - гориво | задължително | дизел |  |
| 9 | Двигател - горивна система | задължително | директно впръскване (Common rail) |  |
| 10 | Двигател - Работен обем, (куб. см.) | минимум | 1960 |  |
| 11 | Двигател - Мощност, (к.с.) | минимум | 190 |  |
| 12 | Двигател - Еконорма | задължително | ЕURO 6 |  |
| 13 | Двигател - Емисии на въглероден диоксид (CO2) (g/km) | максимум | 136 |  |
| 14 | Максимална скорост, (км./час) | минимум | 190 |  |
| 15 | Разход гориво при комбиниран цикъл, (л./100км) | максимум | 5,2 |  |
| 16 | Автоматична скоростна кутия | минимум | 6 степенна |  |
| 17 | Задвижване | задължително | 4х4, АWD(All wheel drive) |  |
| 18 | Окачване предно тип Макферсън или аналогично | задължително | независимо |  |
| 19 | Окачване задно | задължително | независимо |  |
| 20 | Алуминиеви джанти | минимум | 16" |  |
| 21 | Спирачки предни | задължително | дискови, вентилирани |  |
| 22 | Спирачки задни | задължително | дискови |  |
| 23 | Вместимост на багажник при несвалени седалки, (л) | минимум | 580 |  |
| 24 | Радар-детекторна система, вградена невидимо в купето с възможност за включване и изключване ръчно или дистанционно. Радар-детекторната система следва да не противоречи на стандартите утвърдени от българското законодателство | задължително | "Stelth RG Радар" или аналогична |  |
| 25 | Въздушни възглавници предни за водача и пътника до него | задължително |  |  |
| 26 | Странични въздушни възглавници за предни седалки | задължително |  |  |
| 27 | Странични въздушни завеси за 1-ви и 2-ри ред седалки | задължително |  |  |
| 28 | Триточкови пиротехнически колани с автоматични дообтегачи за всички места | задължително |  |  |
| 29 | Предпазни греди във вратите и подсилени централни колони | задължително |  |  |
| 30 | Електрически сервоусилвател на волана | задължително |  |  |
| 31 | Система за управление на динамичната устойчивост-стабилност на автомобила - ESP или аналогична | задължително |  |  |
| 32 | Система за контрол на сцеплението на колелата с електронно регулиране – ASR/TCS или аналогична | задължително |  |  |
| 33 | Електронна система за контрол на оборотите на двигателя | задължително |  |  |
| 34 | Защита срещу отваряне отвътре на врати( child lock) | задължително |  |  |
| 35 | Имобилайзер | задължително |  |  |
| 36 | Автоматично заключващи се врати | задължително |  |  |
| 37 | Алармена система | задължително |  |  |
| 38 | Минимум двузонален автоматичен климатроник | задължително |  |  |
| 39 | Радио CD MP3-плейър с мултифункционален дисплей, с минимум 8 високоговорителя отпред и отзад, подготовка за автотелефон (Hands Free Set) - Bluetooth връзки HFP, A2DP и AVRCP, управление и изобразяване на данните от телефона чрез мултифункционалния дисплей, интегриран микрофон отпред | задължително |  |  |
| 40 | Подготовка за телефон(Hands free/bluetooth audio) комуникация през аудиосистемата чрез Bluetooth стандарт | задължително |  |  |
| 41 | Навигационна система включваща: - Възможност за избор между три маршрута - бърз, кратък и икономичен; | задължително |  |  |
| 42 | Възможност за интернет свързаност | задължително |  |  |
| 43 | Делима задна седалка и облегалка | задължително |  |  |
| 44 | Централен подлакътник с отделение за вещи с капак | задължително |  |  |
| 45 | Мултифункцонален кожен волан | задължително |  |  |
| 46 | Електрическа лумбална настройка на седалката на водача | задължително |  |  |
| 47 | Електрохроматично вътрешно огледало | задължително |  |  |
| 48 | Електрически и отопляеми странични огледала | задължително |  |  |
| 49 | Електрически сгъваеми странични огледала | задължително |  |  |
| 50 | Автоматични фарове и чистачки | задължително |  |  |
| 51 | Дневни светлини | задължително |  |  |
| 52 | Фарове за мъгла | задължително |  |  |
| 53 | Преден и заден паркинг асистент със звуков сигнал | задължително |  |  |
| 54 | Cruise contro-Темпомат | задължително |  |  |
| 55 | Текстилен салон в тъмен цвят | задължително |  |  |
| 56 | Комплетк оригинални, гумени стелки(зимен сезон) и текстилни стелки(летен сезон) за предни и задни места | задължително |  |  |
| 57 | Алуминиево резервна колело със стандартни размери | задължително |  |  |
| 58 | Комплект за смяна на колело | задължително |  |  |
| 59 | Отопляеми предни задни странични седалки | задължително |  |  |
| 60 | Отопляеми дюзи на предно стъкло | задължително |  |  |
| 61 | Датчик за контрол на налягането в гумите | задължително |  |  |
| 62 | Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане | задължително |  |  |
| 63 | Автоматично затъмняване на външното огледало от страната на водача | задължително |  |  |
| 64 | Две светлини за четене отпред и две отзад с LED технология | задължително |  |  |
| 65 | Осветление при качване в предните врати с LED технология | задължително |  |  |
| 66 | Сензор за дъжд | задължително |  |  |
| 67 | Седалка на водача с многопосочно електрическо регулиране, функция масаж, регулиране на наклона и дълбочината, електрическа лумбална настройка и др. | задължително |  |  |
| 68 | Стационарно отопление с дистанционно управление и таймер | задължително |  |  |
| 69 | Пожарогасител | задължително |  |  |
| 70 | Аптечка | задължително |  |  |
| 71 | Триъгълник | задължително |  |  |
| 72 | Светлоотразителна жилетка | задължително |  |  |
| 73 | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език | задължително |  |  |

## Позиция 3 / Техническа спецификация № 3/2 - Лек автомобил сегмент "D" тип Седан (Sedan), 4WD(4X4).

**Предложение:** Марка и модел автомобил: …………………………………………………………………………

**Технически параметри на предлагания автомобил по ТС № 3/2:**

*/При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде само ДА или НЕ, както и число ако е приложимо/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Изискване** | **Мярка / обхват на изискването** | **Количествено и описателно измерение на изискването** | **Предложение на участника** |
| 1 | Брой места | задължително | 1(едно) + 4(четири) |  |
| 2 | Брой врати | задължително | 4(четири) |  |
| 3 | Габаритна дължина, (мм) | максимум | 4770 |  |
| 4 | Габаритна ширина, (мм) | минимум | 1800 |  |
| 5 | Габаритна височина, (мм) | максимум | 1462 |  |
| 6 | Междуосие, (мм) | максимум | 2792 |  |
| 7 | Пътен просвет, (мм) | минимум | 145 |  |
| 8 | Двигател - гориво | задължително | дизел |  |
| 9 | Двигател - горивна система | задължително | директно впръскване (Common rail) |  |
| 10 | Двигател - Работен обем, (куб. см.) | минимум | 1960 |  |
| 11 | Двигател - Мощност, (к.с.) | минимум | 190 |  |
| 12 | Двигател - Еконорма | задължително | ЕURO 6 |  |
| 13 | Двигател - Емисии на въглероден диоксид (CO2) (g/km) | максимум | 136 |  |
| 14 | Максимална скорост, (км./час) | минимум | 190 |  |
| 15 | Разход гориво при комбиниран цикъл, (л./100км) | максимум | 5,2 |  |
| 16 | Автоматична скоростна кутия | минимум | 6 степенна |  |
| 17 | Задвижване | задължително | 4х4, АWD(All wheel drive) |  |
| 18 | Окачване предно тип Макферсън или аналогично | задължително | независимо |  |
| 19 | Окачване задно | задължително | независимо |  |
| 20 | Алуминиеви джанти със секретни болтове | минимум | 18" |  |
| 21 | Спирачки предни | задължително | дискови, вентилирани |  |
| 22 | Спирачки задни | задължително | дискови |  |
| 23 | Вместимост на багажник при несвалени седалки, (л) | минимум | 580 |  |
| 24 | Радар-детекторна система, вградена невидимо в купето с възможност за включване и изключване ръчно или дистанционно. Радар-детекторната система следва да не противоречи на стандартите утвърдени от българското законодателство | задължително | "Stelth RG Радар" или аналогична |  |
| 25 | Проактивна защита на пътниците | задължително |  |  |
| 26 | ASR - електронна система за контрол на сцеплението или анологична | задължително |  |  |
| 27 | BAS - спирачен асистент или анологична | задължително |  |  |
| 28 | EDS - електронна блокировка на диференциала или анологична | задължително |  |  |
| 29 | EPB - електронна ръчна спирачка с функция "Auto Hold" или анологична | задължително |  |  |
| 30 | ESP - електронна система за контрол на стабилността или анологична | задължително |  |  |
| 31 | MSR - електронна система за контрол на оборотите на двигателя или анологична | задължително |  |  |
| 32 | Въздушни възглавници тип "Завесни", странични въздушни възглавници отпред | задължително |  |  |
| 33 | Датчик за контрол на налягането в гумите | задължително |  |  |
| 34 | Две предни въздушни възглавници, за мястото до водача с възможност за деактивиране | задължително |  |  |
| 35 | LED дневни светлини | задължително |  |  |
| 36 | Подготовка за закрепване на две детски седалки на задната седалка ISOFIX | задължително |  |  |
| 37 | Система за наблюдение на зоната пред автомобила с включена функция за аварийно спиране в градски условия | задължително |  |  |
| 38 | Стандартно резервно колело, алуминиево | задължително |  |  |
| 39 | Трета стоп-светлина | задължително |  |  |
| 40 | Три подглавника за задната седалка, прибиращи се | задължително |  |  |
| 41 | Три триточкови колана на задната седалка | задължително |  |  |
| 42 | Триточкови колани за предните места, регулируеми по височина | задължително |  |  |
| 43 | Задни светлини с LED технология | задължително |  |  |
| 44 | Интегрирани в страничните огледала мигачи с LED технология | задължително |  |  |
| 45 | Хромирани лайстни по страничните стъкла | задължително |  |  |
| 46 | LED осветление на регистрационния номер отзад | задължително |  |  |
| 47 | LED фарове за къси и дълги светлини с осветление в завой | задължително |  |  |
| 48 | Декорация от дърво за арматурно табло и врати | задължително |  |  |
| 49 | Джобове за багаж в облегалките на предните седалки | задължително |  |  |
| 50 | Кутия за вещи с капак в таванната конзола | задължително |  |  |
| 51 | Преден подлакътник с отделение за предмети, регулируем във височина и дължина | задължително |  |  |
| 52 | Комплетк оригинални, гумени стелки(зимен сезон) и текстилни стелки(летен сезон) за предни и задни места | задължително |  |  |
| 53 | Текстилна тапицерия на багажното отделение | задължително |  |  |
| 54 | Тапицерия – текстил или комбинация с текстил | задължително |  |  |
| 55 | Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане | задължително |  |  |
| 56 | Автоматично затъмняване на външното огледало от страната на водача | задължително |  |  |
| 57 | Вътрешно осветление с функция "Забавяне", две светлини за четене отпред и две отзад с LED технология и хромирани рингове | задължително |  |  |
| 58 | Дистанционно отключване на капака на багажника | задължително |  |  |
| 59 | Електрическа лумбална настройка на облегалката на водача, ръчна на облегалката до водача | задължително |  |  |
| 60 | Електромеханично сервоуправление на волана с променливо усилие в зависимост от скоростта | задължително |  |  |
| 61 | Електронен имобилайзер | задължително |  |  |
| 62 | Извод за 12V в задната част на средната конзола и в багажното отделение | задължително |  |  |
| 63 | LED осветление в краката на пътниците отпред | задължително |  |  |
| 64 | Кожена ръкохватка на скоростния лост | задължително |  |  |
| 65 | Mултифункционален кожен волан с типтроник управление | задължително |  |  |
| 66 | Осветление при качване в предните врати с LED технология | задължително |  |  |
| 67 | Парк - пилот, преден и заден с акустичен сигнал | задължително |  |  |
| 68 | Радио CD MP3-плейър с мултифункционален капацитивен цветен сензорен дисплей, със сензори за близост, минимум 8 високоговорителя отпред и отзад, USB вход. | задължително |  |  |
| 69 | Сензор за дъжд | задължително |  |  |
| 70 | Слот за SD карта памет | задължително |  |  |
| 71 | Стартираща функция (без завъртане на ключа за запалване) | задължително |  |  |
| 72 | Странични огледала с електрическа настройка и отопление (шофьорско асферично, дясно конвексно) | задължително |  |  |
| 73 | Темпомат със скоростоограничител (скоростоограничителят предотвратява превишаване на зададената максимална скорост) | задължително |  |  |
| 74 | Тризонална климатична инсталация с допълнителни бутони за регулиране на температурата в задната част на автомобила | задължително |  |  |
| 75 | Фарове за мъгла с допълнително осветление в завой | задължително |  |  |
| 76 | Адаптивна система за електронно регулиране на окачването | задължително |  |  |
| 77 | Отопляеми дюзи на предното стъкло | задължително |  |  |
| 78 | Навигационна система включваща: - Възможност за избор между три маршрута - бърз, кратък и икономичен |  |  |  |
| 79 | Отопление на предните седалки и странични задни седалки | задължително |  |  |
| 80 | Възможност за интернет свързаност | задължително |  |  |
| 81 | Асистент за смяна лентата на движение и асистент за излизане от паркомясто | задължително |  |  |
| 82 | Асистент за спазване лентата на движение | задължително |  |  |
| 83 | Динамично регулиране на дългите светлини | задължително |  |  |
| 84 | Алармена система с обемен датчик | задължително |  |  |
| 85 | Извод за 230V в задната част на средната конзола | задължително |  |  |
| 86 | Мрежа за багаж в багажното отделение | задължително |  |  |
| 87 | Подготовка за автотелефон (Hands Free Set), връзка с външната антена на автомобила посредством държач в средната конзола, съвместими USB входа, управление и изобразяване на данните от телефона чрез мултифункционалния централен дисплей, безжична връзка посредством BLUETOOTH AUDIO, позволяваща възпроизвеждането на съхранената в телефона информация чрез радио или радионавигационната система, интегриран микрофон отпред, GSM 900/1800 MHz | задължително |  |  |
| 88 | Седалка на водача с многопосочно(минимум 10) електрическо регулиране, функция "масаж", регулиране на наклона и дълбочината, функции "памет" и 'масаж", | задължително |  |  |
| 89 | Прибиране на страничните огледала с интегрирано периферно осветление и функция "памет" | задължително |  |  |
| 90 | Система за контрол налягането на гумите | задължително |  |  |
| 91 | Система за разпознаване на пешеходци | задължително |  |  |
| 92 | Стационарно отопление с дистанционно управление и таймер | задължително |  |  |
| 93 | Въздушна възглавница за коленете на водача, странични въздушни възглавници за задните външи седалки | задължително |  |  |
| 94 | Прогресивно управление | задължително |  |  |
| 95 | Пожарогасител | задължително |  |  |
| 96 | Аптечка | задължително |  |  |
| 97 | Триъгълник | задължително |  |  |
| 98 | Светлоотразителна жилетка | задължително |  |  |
| 99 | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език | задължително |  |  |

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Търговски условия, Технически спецификации № 3/1 и № 3/2, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Kлауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Дата………….. УЧАСТНИК: ………………........………

(подпис и печат )